## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Σε περίπτωση λάθους αναγραφής της τιμής υπερισχύει το ολογράφως έναντι του αριθμητικού.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ομάδα Α**: **ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ** | | | | | | | |
| A/A | Είδος | CPV | | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| 1 | Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων κατεδαφίσεων και απομάκρυνση αυτών με κάδο 9m3. | 50700000-2 | | ton x 10 m | 10,00 |  |  |
| 2 | Αποξήλωση κάγκελων από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου Α (Διάδρομος) | 50700000-2 | | τεμ | 5,00 |  |  |
| 3 | Αποξήλωση μονάδων κλιματισμού από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου Α (Για την κατασκευή της οροφής) και επανατοποθέτηση σε ψηλότερο σημείο | 50700000-2 | | m | 5,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)** | | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)** | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ομάδα Β:ΤΟΙΧΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΟΡΟΦΗ -ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ** | | | | | | |
| A/A | Είδος | | CPV | | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| 1 | Πλάκες οροφής 600X600 OWA COSMOS 200MM | | 44200000-2 | | m2 | 156,00 |  |  |
| 2 | Προμήθεια τσιμεντοσανίδων aqua panel για τοιχοποιία | | 44200000-2 | | m2 | 120,00 |  |  |
| 3 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοποιίας & οροφής (στρωτήρες, ορθοστάτες ), περιμετρικό κανάλι κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς. | | 44200000-2 | | m2 | 260,00 |  |  |
| 4 | Μόνωση διαχωριστικού τοίχου τσιμεντοσανίδας και οροφής από ορυκτή ίνα με ορυκτοβάμβακα knauf πάχους 50 mm με συντελεστή λ=0,037w/mk. | | 44200000-2 | | m2 | 260,00 |  |  |
| 5 | Προμήθεια όλων των παρελκόμενων για την τσιμεντοσανίδα (βίδες, γωνιόκρανα, αντιαλκαλικό πλέγμα, beto coat). | | 44200000-2 | | m2 | 260,00 |  |  |
| 6 | Τοποθέτηση τσιμεντοσανίδων και ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό με μόνωση ορυκτοβάμβακα. | | 50700000-2 | | m2 | 280,00 |  |  |
| 7 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm | | 50700000-2 | | m3 | 156,00 |  |  |
| 8 | Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτένια πλακίδια διαστάσεων 60x60cm | | 50700000-2 | | m2 | 156,00 |  |  |
| 9 | Τοποθέτηση περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανιτένια πλακίδια. Εργασία | | 50700000-2 | | m2 | 70,00 |  |  |
| 10 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανιτένια πλακίδια διάστασης 60x0,7 cm .Προμήθεια | | 44200000-2 | | τρεχ. Μέτρ | 70,00 |  |  |
| 11 | Κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 60x60 cm. | | 44200000-2 | | m2 | 156,00 |  |  |
| 12 | Παράθυρα αλουμινίου ενεργειακά απόχρωσης γκρι συρόμενα διάστασης 260x155cm | | 44200000-2 | | τεμ | 4,00 |  |  |
| 13 | Πόρτα αλουμινίου δίφυλλη εξωτερική διάστασης 180x210 cm | | 44200000-2 | | τεμ | 1,00 |  |  |
| 14 | Πόρτα αλουμινίου εσωτερική με σταθερό διάστασης 210x90 cm | | 44200000-2 | | τεμ | 1,00 |  |  |
| 15 | Τοποθέτηση αλουμινένιων παραθύρων | | 50700000-2 | | τεμ | 5,00 |  |  |
| 16 | Τοποθέτηση αλουμινένιων πορτών | | 50700000-2 | | τεμ | 2,00 |  |  |
| 17 | Κάγκελα σιδήρου εξωτερικά των παραθύρων. | | 44200000-2 | | τεμ | 5,00 |  |  |
| 18 | Τοποθέτηση κάγκελων σιδήρου εξωτερικά των παραθύρων Εργασία | | 50700000-2 | | τεμ | 5,00 |  |  |
| 19 | Σίδερα για την στήριξη των πάνελ (κοιλοδοκοί 22 τεμάχια διάστασης 50x50 cm 0,3 χιλ. & 40 τεμάχια ενισχυμένο στραντζαριστό διάστασης 30x50 cm 0,2 χιλ. ) | | 44200000-2 | | kg | 1.650,00 |  |  |
| 20 | Πάνελ πολυουρεθανικά τραπεζοειδή πάχους 0,5 cm διάστασης 100x 800 cm | | 44200000-2 | | τεμ | 22,00 |  |  |
| 21 | Πλαϊνά τελειώματα στα πάνελ από τις δύο πλευρές των οκτώ μέτρων | | 44200000-2 | | τρεχ. Μέτρα | 16,00 |  |  |
| 22 | Νεροσυλέκτης κατά μήκος της κλίσης οροφής από γαλβανισμένη λαμαρίνα με απόληξη σε κάθετη πλαστική σωλήνα απορροής των όμβριων νερών | | 44200000-2 | | τρεχ. Μέτρα | 22,00 |  |  |
| 23 | Τοποθέτηση των σιδήρων , πάνελ & πλαϊνών τελειωμάτων. | | 50700000-2 | | m2 | 170,00 |  |  |
| 24 | Χρώματα ακρυλικά υδατικής διασποράς με πολυβιλική βάση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου Προμήθεια | | 44111400-5 | | kg2 | 150,00 |  |  |
| 25 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εργασία | | 44111400-5 | | m2 | 300,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)** | | | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)** | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ομάδα Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)** | | | | | | | |
| A/A | Είδος | | CPV | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| 1 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | | 31681410-0 | m | 180,00 |  |  |
| 2 | Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 2 εξόδων | | 31681410-0 | τεμ | 20,00 |  |  |
| 3 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τετραπολικό Διατομής:4 Χ 1,5 mm2 | | 31681410-0 | m | 180,00 |  |  |
| 4 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 | | 31681410-0 | m2 | 150,00 |  |  |
| 5 | Προμήθεια Ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπε' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας Ρ30 & στεγανό καπάκι 3Χ18.Τοποθέτηση διακόπτη εντάσεως 3x40A.Προμήθεια ασφαλειών πίνακα | | 31681410-0 | τεμ | 1,00 |  |  |
| 6 | Προμήθεια Παροχής στον πινακα εργαστηρίου ΝΥΥ 5X10 | | 31681410-0 | τρεχ. Μετρα | 30,00 |  |  |
| 7 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός | | 31681410-0 | τεμ | 4,00 |  |  |
| 8 | Προμήθεια πριζών σούκο 2Π+Γ λευκή αριστερά - δεξιά της έδρας | | 31681410-0 | τεμ | 4,00 |  |  |
| 9 | Λήψη δικτύου για θέσεις εργασίας με καλώδιο UTP cat 5 με λήπτη RJ45 CATE 5e | | 32424000-1 | Τεμ. | 4,00 |  |  |
| 10 | Λήψη δικτύου για θέση projectora με καλώδιο UTP cat 5 με λήπτη RJ45 | | 32424000-1 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 11 | Παροχή εξωτερικής μονάδας κλιματισμού | | 31681410-0 | Τεμ. | 2,00 |  |  |
| 12 | Προμήθεια Rack 8Uεπίτοιχο | | 32424000-1 | τεμ | 1,00 |  |  |
| 13 | Προμήθεια patch panel24 potr cate 5e | | 32424000-1 | τεμ | 1,00 |  |  |
| 14 | Παροχή Γραμμής τηλεπικοινωνιακού παρόχου | | 32424000-1 | Τεμ. | 1,00 |  |  |
| 15 | Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 Watt επίτοιχο με ή χωρίς την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" | | 31681410-0 | τεμ | 1,00 |  |  |
| 16 | Φωτιστικό σώμα οροφής PL LED 15watt | | 31681410-0 | τεμ | 24,00 |  |  |
| 17 | Ηλεκτρική εγκατάσταση εργασία | | 50700000-2 | τεμ | 1,00 |  |  |
| 18 | Τοποθέτηση των καλοριφέρ στον διάδρομο του κτιρίου Α | | 50700000-2 | Τεμ | 2,00 |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:** | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ** |  |  |
| **ΦΠΑ** | **0,24** |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ.

**Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.**

Αθήνα, / /

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα)